|  |
| --- |
| GF2  Projektopgave  TEC – Ballerup  DATA & KOMMUNIKATION |
| CASE: CMIS // 1-12 maj Victor Allingham  Eva Rasmussen  Philip Mandrup  Napow Gyandi |



Indholdsfortegnelse

[CASE: CMIS // 1-12 maj 1](file:///C:\Users\victo\Desktop\Network_Noter\GF2Projektopgave.docx#_Toc134625093)

[Indledning 3](#_Toc134625094)

[Netværk 4](#_Toc134625095)

[Introduktion af netværksopgradering 5](#_Toc134625096)

[Sikkerheds konfigurationer 6](#_Toc134625097)

[Konfiguration af enheder 7](#_Toc134625098)

[**“;” specificerer at en ny kommando bliver tastet.** 7](#_Toc134625099)

[Opsætning af Router (R1) 7](#_Toc134625100)

[Opsætning af Router (R2) 8](#_Toc134625101)

# Indledning

I denne opgave skal vi sætte et netværk op for en mindre virksomhed, der ønsker at optimere deres interne kommunikation og samarbejde. Virksomheden har to kontorer, ét i København og ét i Aarhus. Derudover skal vi også opsætte en server, som vil fungere som en central enhed for at gemme og dele filer og mapper, styre brugeradgang og tildeling af rettigheder samt administrere DHCP-tildelinger til alle enheder på netværket. Vi vil også konfigurere spanned-volumes på filserveren. Gennem denne opgave vil vi fungere som et konsulentteam, og udarbejde en løsning til virksomheden CMIS (Christian Mørk information systems) der omfavner de gængse opgaver man bliver præsenteret for når man starter en ny virksomhed.

# Netværk

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

## Introduktion af netværksopgradering

Som en del af vores mål om at sikre en effektiv og sikker infrastruktur har vi gennemført en omfattende opgradering af virksomhedens netværk. Denne opgradering omfatter implementeringen af subnets, tildeling af IP-adresser samt konfiguration af enheder i både hovedkontoret i København og afdelingen i Århus. For at opfylde vores behov for en skalérbar og sikker netværksinfrastruktur blev der foretaget en nøje planlægning og tildeling af subnets og IP-adresser.

Hovedkontoret i København blev tildelt subnettet 172.30.20.0/25, hvilket giver os en rækkevidde af brugbare IP-adresser fra 172.30.20.1 til 172.30.20.126. Dette subnet bruges til at forbinde forskellige enheder og arbejdsstationer på hovedkontoret.

Afdelingen i Århus blev tildelt subnettet 172.30.20.128/26, hvilket giver os en rækkevidde af brugbare IP-adresser fra 172.30.20.129 til 172.30.20.190. Dette subnet bruges til at oprette forbindelse mellem enhederne på afdelingen i Århus og sikrer en effektiv intern kommunikation.

Desuden blev et separat subnet, 172.30.20.192/30, oprettet til WAN-forbindelsen mellem hovedkontoret og afdelingen i Århus. Dette subnet giver os to brugbare IP-adresser, henholdsvis 172.30.20.193 og 172.30.20.194, til konfigurationen af WAN-interfacekortene på de tilsluttede routere.

|  |
| --- |
| Tabel over tildeling af subnets |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Netværk** | Netværksadresse | Subnetmaske | Rækkevidde af brugbare IP-adresser | | Hovedkontor KBH | 172.30.20.0/25 | 255.255.255.128 | 172.30.20.1 - 172.30.20.126 | | Afdeling Århus | 172.30.20.128/26 | 255.255.255.192 | 172.30.20.129 - 172.30.20.190 | | WAN | 172.30.20.192/30 | 255.255.255.252 | 172.30.20.193 - 172.30.20.194 | |

*Tabel over tildeling af faste IP-adresser*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Enhed** | Interface | IP-adresse | Subnetmaske |
| R1 | G0/0 | 172.30.20.1 | 255.255.255.128 |
| R1 | S0/0/0 | 172.30.20.193 | 255.255.255.252 |
| R2 | G0/0 | 172.30.20.129 | 255.255.255.192 |
| R2 | S0/0/0 | 172.30.20.194 | 255.255.255.252 |
| SWKBH | VLAN1 | 172.30.20.2 | 255.255.255.128 |
| SWAARHUS | VLAN1 | 172.30.20.130 | 255.255.255.192 |
| KBHServer | NIC | 172.30.20.10 | 255.255.255.128 |

## Sikkerheds konfigurationer

Sikkerheden i vores netværksinfrastruktur hos CMIS er afgørende for at beskytte os mod uautoriseret adgang og sikkerhedstrusler. Vi har implementeret flere sikkerhedsforanstaltninger for vores routere og switches. Dette inkluderer krypterede adgangskoder og timeout-indstillinger for at begrænse adgangen til vores enheder.

Vi har tildelt krypterede adgangskoder til forskellige niveauer af adgang, herunder en krypteret privilegeret exec-adgangskode til administratoradgang. Vi har også indført adgangskoder til konsol- og VTY-adgang, der sikrer, at kun autoriserede brugere kan få adgang til og administrere enhederne. Desuden har vi konfigureret en exec-timeout-indstilling for at logge brugere ud automatisk efter 6 minutters inaktivitet. At konfigurere en exec-timeout-indstilling er en god idé af flere grunde. For det første kan det hjælpe med at øge sikkerheden i netværket ved at forhindre uautoriseret adgang til en aktiv terminalsession, der er blevet efterladt åben og ubeskyttet på en brugers computer.

Vi har også oprettet et administrator login til shell med en stærk og kompleks adgangskode. Dette login giver administratoradgang til enhederne og deres shells og hjælper med at minimere risikoen for gætning eller brute force-angreb.

Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning har vi genereret en RSA-nøgle på 1024 bit. Dette er en moderne kryptografisk standard, der sikrer vores netværkskommunikation mod uautoriseret overvågning og manipulation. Disse sikkerhedsforanstaltninger styrker CMIS' netværksinfrastruktur og beskytter vores data.

*Oversigt over konfigurerede kodeord:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | Værdi |
| Privilegeret exec-adgangskode | VIqwe3123%%1 |
| Konsoladgangskode | Qte321%%2 |
| VTY-adgangskode | DKKD%%123qwe |
| exec-timeout | 6 minutter |
| Admin-login | Admin-login |
| Admin login: Brugernavn | admin |
| Admin-login: Adgangskode | VIqwe123qwe123 |

## Konfiguration af enheder

Opsætningen involverer konfiguration af både routere og switches. Routere og switches er blevet konfigureret med krypteret password til både privilegeret adgang og console/vty adgang, samt aktivering af kryptering af plaintext passwords og SSH-adgang for at sikre kommunikationen.

Derudover er der konfigureret en 6-minutters exec timeout, således at en inaktiv session automatisk logges ud, for at beskytte mod uautoriseret adgang i tilfælde af at en bruger glemmer at logge ud.

Endvidere er der oprettet en bruger med stærkt password og oprettet RSA-1024 nøgler til brug for kryptering af SSH-trafik.

Konfigurationen af RIP protokollen sikrer også, at de to subnets (Aarhus og KBH) kan kommunikere med hinanden og deres respektive klienter får tildelt en IP-adresse fra DHCP-serveren.

## Routere

### Opsætning af Router (R1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konfiguration | Specifikation | Kommando |
| Router navn | R1 | hostname “xxx” |
| Domænenavn | CMIS.com | ip domain-name CMIS.com |
| Krypteret priv. exec password | VIqwe3213%%1 | enable secret “xxx” |
| Konsole adgangs password | Qte321%%2 | line console 0; password “xxx” |
| VTY adgangs password | DKKD%%123qwe | line vty 0 4; password “xxx” |
| Kryptering af plain tekst | Aktiv | service password-encryption |
| Konfigurering af SSH adgang | Aktiv | line vty 0 4; transport input ssh; login local |
| EXEC tilstand timeout | 6 minutter | line vty 0 4; exec-timeout 6 |
| RIP | 172.30.20.0 | router rip; version 2; network 172.30.20.0; no auto-summary |
| Oprettelse af RSA-1024 nøgler | 1024-bit | crypto key generate rsa; 1024 |
| Oprettelse af bruger | admin, VIqwe123qwe | username admin secret VIqwe123qwe |
| Gem running config > startup | Aktiv | copy running-config startup-config |
| Exclude dhcp ip adresse | .126-134 | ip dhcp pool excluded-adress “xxx” |

### Opsætning af Router (R2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konfiguration | Specifikation | Kommando |
| Router navn | R2 | hostname “xxx” |
| Domænenavn | CMIS.com | ip domain-name CMIS.com |
| Krypteret priv. exec password | VIqwe3213%%1 | enable secret “xxx” |
| Konsole adgangs password | Qte321%%2 | line console 0; password “xxx” |
| VTY adgangs password | DKKD%%123qwe | line vty 0 4; password “xxx” |
| Kryptering af plain tekst | Aktiv | service password-encryption |
| Konfigurering af SSH adgang | Aktiv | line vty 0 4; transport input ssh; login local |
| EXEC tilstand timeout | 6 minutter | line vty 0 4; exec-timeout 6 |
| RIP | 172.30.20.0 | router rip; version 2; network 172.30.20.0; no auto-summary |
| Oprettelse af RSA-1024 nøgler | 1024-bit | crypto key generate rsa; 1024 |
| Oprettelse af bruger | admin, VIqwe123qwe | username admin secret VIqwe123qwe |
| Gem running config > startup | Aktiv | copy running-config startup-config |
| Exclude dhcp ip adresse | .1-10 | ip dhcp pool excluded-adress “xxx” |

## SWITCHES

### Opsætning af switch (SWKBH)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konfiguration | Specifikation | Kommando |
| Switch navn | SWAARHUS/SWKBH | hostname “xxx” |
| Krypteret priv. exec password | VIqwe3213%%1 | enable secret “xxx” |
| Konsole adgangs password | Qte321%%2 | line console 0; password “xxx” |
| VTY adgangs password | DKKD%%123qwe | line vty 0 15; password “xxx” |
| Kryptering af plain tekst | Aktiv | service password-encryption |
| Konfigurering af SSH adgang | Aktiv | line vty 0 15; transport input ssh; login local |
| EXEC tilstand timeout | 6 minutter | line vty 0 15; exec-timeout 6 |
| Oprettelse af RSA-1024 nøgler | 1024-bit | crypto key generate rsa; 1024 |
| Oprettelse af bruger | admin, VIqwe123qwe | username admin secret VIqwe123qwe |
| Gem running config > startup | Aktiv | copy running-config startup-config |

### Opsætning af switch (SWAARHUS)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konfiguration | Specifikation | Kommando |
| Switch navn | SWAARHUS | hostname “xxx” |
| Krypteret priv. exec password | VIqwe3213%%1 | enable secret “xxx” |
| Konsole adgangs password | Qte321%%2 | line console 0; password “xxx” |
| VTY adgangs password | DKKD%%123qwe | line vty 0 15; password “xxx” |
| Kryptering af plain tekst | Aktiv | service password-encryption |
| Konfigurering af SSH adgang | Aktiv | line vty 0 15; transport input ssh; login local |
| EXEC tilstand timeout | 6 minutter | line vty 0 15; exec-timeout 6 |
| Oprettelse af RSA-1024 nøgler | 1024-bit | crypto key generate rsa; 1024 |
| Oprettelse af bruger | admin, VIqwe123qwe | username admin secret VIqwe123qwe |
| Gem running config > startup | Aktiv | copy running-config startup-config |

## KBH Server

Vi har konfigureret DHCP-scopet på KBH-serveren til at undlade de første 10 IP-adresser i Kbh-subnettet og ligeledes de første 6 IP-adresser på Aarhus-subnettet. Dette giver os mulighed for senere at tildele statiske IP-adresser til enheder såsom printere og servere, som kræver en fast IP-adresse. Ved at reservere et interval af IP-adresser til statiske IP-adresser, kan vi bedre administrere og optimere vores IP-adresse-ressourcer i netværkene.


### Serverens IP konfiguration:

A screenshot of a login

Description automatically generated with medium confidence

### KBH DHCP Konfig:

På afdelingen i København har vi konfigureret flere IP-adresser uden for DHCP scopet end i Aarhus. Dette skyldes at der med høj sandsynlighed vil være mere mandskab på de kontorer, og dermed større behov for enheder med statiske IP adresser som printere. Vi har derfor konfigureret scopet til at gå uden om de første 10 adresser. Nogle af disse adresser bliver brugt til f.eks Routeren(R1), Switchen(SWKBH) og serveren(KBHSERVER). Det er en selvfølge at vi ikke vil have disse adresser i scopet. Det efterlader os med 7 brugbare adresser der meget let kan anvendes i virksomheden, uden brug for at modificere scopet eller ekskludere adresser.



KBH DHCP pool

### AARHUS DHCP Konfig:

Afdeling Aarhus har vi konfigureret således at de første 6 adresser i subnettet ikke er med i DHCP scopet. De første to adresser bliver brugt til henholdsvis routeren(R2) og switchen(SWAARHUS). Så der er 4 brugbare ip adresser uden for DHCP scopet, vi har reserveret til statiske ip adresser. Det